РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2016 ст. Преградная № 525

Об утверждении «Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урупского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в целях реализации органами местного самоуправления Урупского муниципального района полномочий по оказанию муниципальных функций

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить «Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урупского муниципального района».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урупского муниципального района Ижаева К.С.

Глава администрации

Урупского муниципального района А.П. Шутов

Проект

Приложение к постановлению

администрации Урупского муниципального района

от 01.12.2016 № 525

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/901876063) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Урупского муниципального района и определяет правила организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения **в границах Урупского муниципального района вне границ населенных пунктов** (далее - Положение) а так же вопросы планирования, выполнения, приемки и финансирования работ по содержанию и ремонту этих дорог.

### Глава I. Общие положения

#### Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
 - автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;  
 - автомобильные дороги общего пользования местного значения Урупского муниципального района - автомобильные дороги общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Урупского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог;  
 - ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;  
 - содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

#### Статья 2. Предмет регулирования настоящего Положения

1. Настоящее Положение определяет систему планирования ремонта, содержания, а также систему содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Урупского муниципального района вне границ населенных пунктов (далее - автомобильные дороги).

#### Статья 3. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:  
 1)оценку технического состояния автомобильных дорог;  
 2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);  
 3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;  
 4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

#### Статья 4. Осуществление работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

* + 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются подрядными организациями, привлекаемыми в порядке размещения муниципального заказа. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании и ремонте установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание и ремонт автомобильных дорог.  
        2. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, в том числе относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог.  
        3. К отдельным работам по ремонту и содержанию автомобильных дорог, связанным с озеленением, художественно-ландшафтным оформлением автомобильных дорог, привлекаются муниципальные учреждения, оказывающие соответствующие услуги, или иные лица, привлекаемые в порядке размещения муниципального заказа.

#### Статья 5. Время проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

1. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог проводятся круглосуточно.  
 2. Временное ограничение и прекращение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

### Глава 2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

#### Статья 6. Оценка технического состояния автомобильных дорог и разработка проектов и (или) сметных расчетов

1. Оценка технического состояния автомобильных дорог в обязательном порядке проводится два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).  
 2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог разрабатываются проекты и (или) сметные расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог с учетом «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» утвержденной Приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 N 160.  
 В целях разработки проектов или сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог могут привлекаться подрядные организации в порядке размещения муниципального заказа.  
 3. При разработке проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:  
 1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;  
 2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

### Глава 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения

#### Статья 10. Цели и задачи содержания автомобильных дорог

1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.  
 2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

#### Статья 11. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.  
В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.  
В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.  
 2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160.  
 3. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся с учетом периодичности, установленной приложением 1 к настоящему Положению.

#### Статья 12. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги

1. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.  
 2. В случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, администрация района на основании обращения организации, осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог осуществляет следующие действия:  
- совместно с организацией, осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог, разрабатывает схему организации дорожного движения и согласовывает ее с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения;  
- принимает решение о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию в порядке, установленном действующим законодательством.  
 3. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления администрацией района действий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак "Дорожные работы", знаки с указанием движения объезда транспортных средств, или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

#### Статья 13. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги

1. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. При возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчет могут быть внесены изменения.  
Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.  
 2. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния автомобильных дорог путем непрерывного контроля за их транспортно-эксплуатационным состоянием, обеспечивают круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и принимают все возможные меры для устранения причин, нарушающих эксплуатацию дорог согласно установленным нормам.  
 3. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности автомобильных дорог.  
 4. В случае, если при проведении работ по содержанию возникли препятствия для движения транспортных средств или пешеходов в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в соответствии с действующим законодательством.  
 5. В случае, если на автомобильной дороге возникли препятствия для безопасного движения транспортных средств или пешеходов, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации безопасного дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в соответствии с действующим законодательством, а так же информированию пользователей автомобильных дорог.

#### Статья 14. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог

1. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.  
 2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие заказчик и организации, осуществившие работы по содержанию автомобильных дорог. В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.  
 3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.  
 4. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, несут имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие дорожных условий установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а так же за последствия дорожно-транспортных происшествий, вызванных несоответствием дорожных условий требованиям, установленным к безопасному эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

#### Статья 15. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте.  
 2. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком.

### Глава 4. Порядок ремонта автомобильных дорог

#### Статья 16. Цели ремонта автомобильных дорог

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

#### Статья 17. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных дорог

1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160.  
 2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

#### Статья 18. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация Урупского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовыва­ет схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.  
 2. В случае необходимости по обращению организации выполняющей работы по ре­монту автомобильной дороги, перед проведением работ администрация района принимает постановление о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной до­роге в порядке, установленном действующим законодательством.  
 3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, разме­щают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транс­портных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.  
 4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организация­ми, осуществляющими ремонт, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

#### Статья 19. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги

1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. При возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчет могут быть внесены изменения.  
Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.  
 2. Организации, осуществляющие ремонт обязаны принять все необходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ.  
 3 Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по ре­монту автомобильной дороги или ее участка, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности данной автомобильной дороги или ее участка.  
 4. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.  
 5. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по осуществлению ремонта автомобильной дороги, несут имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие работ установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а так же за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, вызванных несоответствием проведенных работ установленным требованиям, включая гарантийный срок эксплуатации.

#### Статья 20. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

1. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.  
 2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие заказчик и организации, осуществившие работы по ремонту. В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.  
 3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

#### Статья 21. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение или установленные заказчиком.  
 2. В случае, если недостатки выполненных работ выявлены в гарантийные сроки, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в сроки, определяемые заказчиком.

### Глава 5. Заключительные положения

#### Статья 26. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог

1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляет администрация Урупского муниципального района.  
  
2. Контрольно-счетная палата Урупского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета, предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению о порядке содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урупского муниципального района

# Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ\* | |
| 1 | 2 | 3 |  | |
| 1. Летний период содержания | | | | |
| а) | *Покрытие проезжей части*  Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм | | 10 суток с момента обнаружения |
| б) | *Земполотно и полоса отвода*  Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 [\*](/Users/инспектор/Desktop/Муницип.%20акты/Порядок%20содержания%20дорог.doc#sub_18). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Планировка обочин автогрейдером | | Не менее  3 раз в течение летнего периода |
| Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью | | В течение года по мере необходимости |
| Уборка полосы отвода от мусорных свалок | | Не менее 2 раз в течение летнего периода |
| Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков | | В течение  года по мере необходимости |
| в) | *Искусственные и защитные дорожные сооружения*  Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений | Устранение дефектов проезжей части мостов | | В течение 15 суток с момента обнаружения |
| Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка | | Март-апрель с учетом погодных условий |
| Устранение дефектов водоотводных устройств | | По мере необходимости |
| Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений | | В течение трех  суток с момента обнаружения |
| г) | *Элементы обустройства*  Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с инспекцией безопасности дорожного движения | Очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора | | Не менее раза в месяц |
| Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков | | В течение трех суток с момента обнаружения |
| Снятие временных дорожных знаков | | В течение суток  после окончания ремонта |
| 2. Зимний период содержания | | | | |
| а) | *Покрытие проезжей части*  Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам | Очистка дорог от снега | В течение 12 часов после окончания снегопада | |
| Обработка дорог противогололедными материалами | В течение 12 часов с момента обнаружения зимней скользкости | |
| б) | *Земполотно и полоса отвода*  Обочины на автодорогах должны быть должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на автобусных остановках. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств | Очистка обочин от снега и снежных отложений | В течение  18 часов после окончания снегопада | |
| Уборка снежных валов | В случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения | |
| в) | *Искусственные и защитные дорожные сооружения*  Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов | В течение 12 часов  с момента обнаружения | |
| Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март-апрель в зависимости от погодных условий | |
| Открытие отверстий водопропускных труб | До начала весеннего паводка | |
| г) | *Элементы обустройства*  Автобусные остановки должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. | Очистка автобусных остановок от снега и льда | В течение суток после окончания снегопада | |
| Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости | |

\* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_